Открытый урок по обувному делу

тему: «Технология ремонта и кожгалантерея».

учитель обувного дела Гиленский Иван Николаевич

Тема урока \* Методы крепления женских каблуков и замены супинаторов.

Цель I Закрепить и расширить знания о видах материалов и методов крепления каблуков.

Задачи :

Образовательные: Закрепить знания о видах материала для крепления каблуков. Научить учащихся правильно укреплять каблуки, способствовать развитию памяти, внимания, запоминания.

Коррекциоиио- развивающие; Формировать навыки работы с приспособлениями и инструм ентам и.

Воспитательные: Формировать умение работать на уроке самостоятельно, активно. Основные термины и понятия: супинатор, скобы, подпяточники, полустелька, Основные задания: Правильное крепление каблуков. Оборудование и материалы: саморезы, гвозди, отвертка, молоток. Тип урока: комбинированный.

Этап урока

Ход урока:

Деятельность учителя

Деятельность учатцихся\_

Оргмомент

I этап

Повторен ие пройденного материала

* Какую тему изучили на предыдущем уроке?
* Назовите виды материала, из которых изготавливают набойки?

Что необходимо сделать, чтобы подготовить каблук для постановки набойки.

Вспоминаю! тему и содержание предыдущего урока. Дают ответ: Удалить старые, изношенные набойки; зачистить от грязи' внутренность каблука; освободить отверстие под гвоздевое крепление, если потребуется просверлить; выровнять каблу к в зависимости от степени повреждения^ напильником или на наждаке)

И этап

Слушают учителя

Актуализация знаний, объявление новой темы.

Вводное слово учителя. Виды каблуков и супинаторов. Характеристика супинаторов и

III этап

Объяснение нового материала

С л у шают v чите ля.

их назначение.

| Рассказ учителя: | - Отделяем вкладную стельку. ! - Удаляем крепежные детали | каблуков (виды креплений) ; - Отделяем полустельку от ! основной стельки и удаляем I старый поломанный супинатор I - Выбираем метод крепления | каблуков (скобой, гвоздевой, ; железным подпяточником) ! - Наносим клей на все I отделенные детали, включая

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | супинатор и выдерживаем* Подготовленный супинатор с нужным изгибом ставим вместо старого поломанного
* Приклеиваем полустельку и крепим все детали к каблуку.
* На крепление приклеиваем кожаный подпяточник
* Вставляем обратно вкладную стельку
* Удаляем все излишки и придаем обуви товарный вид.
 | Если имеются вопросы по теме, то задают их.! |
| IV этап ! Закрепление материала. ! | Выполнение практической работы. | Пересказывают последовательность операций. Выполняют операции по укреплению каблука. |
| Подведение итогов.! | ! Комментарии, объявление ! оценок.! | — Слушают1 , |